TVD1, 21.4.2017


Naslov: Nuklearko bodo danes preventivno zaustavili
Napoved za voditelja:

T- Krško /

X- Snemalec in montažer Jože Hartman /

V krški jedrski elektrarni je danes ponoči ob stabilnem obratovanju na polni moči prišlo do motnje pri delovanju  razbremenilnega ventila pare na enem od dveh dogrevalnikov pare  in izločevalnikov vlage v klasičnem  delu elektrarne. Pri tem se je v okolje sproščala para, kar je bilo slišno tudi v okolici elektrarne. Ob delnem zmanjšanju moči elektrarne se je ventil samodejno vrnil v želeni položaj. Kljub temu so se v elektrarni, v kateri zdaj znižujejo moč, odločilni za kratkotrajno zaustavitev in odpravo vzrokov.

H1: V krški jedrski elektrarni je prišlo do motnje v delovanju razbremenilnega ventila
H2: Danes jo bodo preventivno zaustavili, ponovno bo na omrežju že med vikendom

T- STANE ROŽMAN/
X- predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško /

»Do tega je prišlo zaradi aktiviranja enega od razbremenilnih ventilov na posebni posodi za dogrevanje pare in pa izločanje vlage. Trenutno elektrarna še obratuje na znižani moči. Odločili smo se, da jo danes preventivno zaustavimo in izvedemo potrebno korekcijo in nastavitev na tem razbremenilnem ventilu. Predvidevamo kratkotrajno zaustavitev, kar pomeni, da se vračamo v obratovanje preko vikenda.«
